{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":98,"n_cols":8,"rows_kept":98,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[97,0,97,7]]}
["附件2"]
["西安市国有企业退休人员党建活动中心+专属药房项目装修工程量清单"]
["序号","材料名称/施工项目","暂估数量","单位","规格/型号","单价","总价","品牌"]
[1,"石膏板",70,"张","1.2m*3m"]
[2,"轻钢龙骨",280,"根","5cm*2cm*3m"]
[3,"木龙骨",6,"捆","3.8cm*3.8cm*2m"]
[4,"阻燃板",92,"张","1.2m*2.4m"]
[5,"瓷砖",246,"片","400*800"]
[6,"瓷砖",91,"片","400*400"]
[7,"强化复合木地板",322,"平米","1200*200*12mm"]
[8,"河沙",1500,"袋","30kg"]
[9,"水泥",270,"袋","50kg"]
[10,"红砖",2600,"块","12cm*24cm"]
[11,"电线",45,"卷","2.5平方"]
[12,"电线",24,"卷","4平方"]
[13,"PVC线管",200,"根","4米"]
[14,"PPR水管",10,"根","4m"]
[15,"PVC下水管",5,"根","直径110mm"]
[16,"PVC下水管",3,"根","直径50mm"]
[17,"窗台石材",6.7,"米","宽度10cm"]
[18,"飘窗石材",3.8,"米","宽度58cm"]
[19,"电动玻璃门1个",2.9,"平米","厚度1.2 cm,电机"]
[20,"断桥铝窗户",25,"平米","6.0cm平开"]
[21,"窗户防盗网",25,"平米","2.5mm"]
[22,"开关插座.灯具",332,"平米","平米"]
[23,"踢脚线",49.8,"米","实木"]
[24,"腻子粉",68,"袋","20kg"]
[25,"石膏粉",15,"袋","20kg"]
[26,"乳胶漆",8,"桶","18L"]
[27,"卫生间洁具",1,"套","马桶、蹲便、浴室柜、拖把池"]
[28,"卫生间隔断",2,"个","1.5cm颗粒板"]
[29,"护墙板",210,"平米","1.5cm颗粒板"]
[30,"窗帘",21,"米","全遮光"]
[31,"玻璃门感应器",1,"个","高度3.2米"]
[32,"消防喷淋头",35,"个","套"]
[33,"监控摄像头",19,"个","300万像素"]
[34,"音响",2,"个","TH-902"]
[35,"音响功放",1,"台","USB-50D"]
[36,"摄像头支架",19,"个","/"]
[37,"交换机",1,"台","S24P"]
[38,"监控录像机",1,"台","64路8盘位"]
[39,"硬盘",4,"个","8TB"]
[40,"显示器",1,"个","27寸"]
[41,"机柜",1,"个","G26622U"]
[42,"企业路由器",2,"台"," G300"]
[43,"吸顶AP",3,"个","H3C"]
[44,"POE交换机",1,"个","BS226F-P"]
[45,"网线",3,"箱","6类铜线"]
[46,"防水",2,"桶","18kg"]
[47,"地面找平",{"v":322,"d":"322.0"},"平米","/"]
[48,"地面铺砖【400*400留缝正铺】",9.5,"平米","/"]
[49,"墙砖铺贴【400*800留缝正铺】",41.6,"平米","/"]
[50,"过门石铺贴",{"v":3,"d":"3.0"},"块","/"]
[51,"卫生间墙地面防水",20.2,"平米","/"]
[52,"卫生间砌地台",5.4,"平米","/"]
[53,"小红砖砌筑墙",32.7,"平米","/"]
[54,"墙面木饰面基层",141.8,"平米","/"]
[55,"墙面木饰面",141.8,"平米","/"]
[56,"顶面木饰面基层",60.1,"平米","/"]
[57,"顶面木饰面",60.1,"平米","/"]
[58,"300*300铝扣板吊顶",13.2,"平米","/"]
[59,"软膜天花",87.7,"平米","/"]
[60,"石膏板吊平顶",{"v":143,"d":"143.0"},"平米","/"]
[61,"石膏板直线吊顶",59.2,"米","/"]
[62,"石膏板隔墙",28.6,"平米","/"]
[63,"铝塑板基层",7.9,"平米","/"]
[64,"铝塑板安装",7.9,"平米","/"]
[65,"南侧窗户外扩",6.7,"米","/"]
[66,"顶面基层处理",211.4,"平米","/"]
[67,"顶面乳胶漆",211.4,"平米","/"]
[68,"墙面基层处理",162.1,"平米","/"]
[69,"墙面乳胶漆",162.1,"平米","/"]
[70,"12mm厚钢化玻璃安装",22.3,"平米","/"]
[71,"套装门安装",{"v":4,"d":"4.0"},"套","/"]
[72,"感应门安装",{"v":3,"d":"3.0"},"套","/"]
[73,"可移动隔断门",68.4,"平米","/"]
[74,"卫生间隔断",{"v":2,"d":"2.0"},"套","/"]
[75,"马桶",{"v":1,"d":"1.0"},"套","/"]
[76,"蹲便",{"v":1,"d":"1.0"},"套","/"]
[77,"洗手池",{"v":1,"d":"1.0"},"套","/"]
[78,"瓷砖美缝",51.2,"平米","/"]
[79,"木地板安装",{"v":322,"d":"322.0"},"平米","/"]
[80,"窗帘安装",{"v":21,"d":"21.0"},"米","/"]
[81,"断桥铝窗户",{"v":25,"d":"25.0"},"米","/"]
[82,"窗台石材",3.8,"米","/"]
[83,"飘窗石材",6.7,"米","/"]
[84,"实木踢脚线安装",49.8,"米","/"]
[85,"水电路改造及灯具安装",{"v":332,"d":"332.0"},"平米","/"]
[86,"监控安装及设备调试",{"v":1,"d":"1.0"},"项","/"]
[87,"消防喷淋改造",{"v":1,"d":"1.0"},"项","/"]
[88,"门头防水",{"v":1,"d":"1.0"},"项","/"]
[89,"保洁",{"v":332,"d":"332.0"},"平米","/"]
[90,"垃圾清运",{"v":3,"d":"3.0"},"车","/"]
[91,"小计","/","/","/"]
[92,"管理费",1,"项"]
[93,"税金",1,"项"]
[94,"总计"]
["备注：此工程量为预提工程量，最终按提报确认单价据实结算"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}